sequential;

if v3=100 then v48:=1;
if v3=101 then v48:=1;
if v3=102 then v48:=0;
if v3=103 then v48:=0;

if v14=100 then v49:=0;
if v14=101 then v49:=1;
if v14=102 then v49:=0;
if v14=103 then v49:=1;

if v25=1 then v50:=1;
if v25=100 then v50:=0;
if v25=101 then v50:=0;
if v25=102 then v50:=1;

if v36=1 then v51:=0;
if v36=100 then v51:=1;
if v36=101 then v51:=1;
if v36=102 then v51:=0;