sequential;

if (v3=1) or (v3=4) then v69:=1;
if (v14=1) or (v14=4) then v70:=1;
if (v25=1) or (v25=4) then v71:=1;
if (v36=1) or (v36=4) then v72:=1;
if (v47=1) or (v47=4) then v73:=1;
if (v58=1) or (v58=4) then v74:=1;