sequential;

if v2=1 then v16:=(v5+v6+v7);
if v2=1 then v17:=(v8+v9+v10);

if v2=2 then v16:=(v8+v9+v10);
if v2=2 then v17:=(v5+v6+v7);