sequential;
IF V84=1 THEN V87:=V85-V86;

IF V84=2 THEN V87:=V86-V85;